**PITANJA I ODGOVORI**

**Pitanje:**

Vezano za **JNMV br. 1.1.3. Uređaji za merenje količine hlora i temperature vode na bazenima za kupanje**, molim Vas da dostavite dodatne podatke o kapacitetu i načinu regulacije traženih dozirnih pumpi proizvođača Jesco.

**Odgovor:**

Kupalište poseduje uređaj za merenje i regulaciju bazenske vode proizvođač „ Evoque Siemens” koji upravlja dozir pumpama i vrši doziranje hemijskih sredstava za održavanje kvaliteta bazenske vode.

Dozir pumpe za doziranje pH korektora i hlora su kapaciteta 20 l/h 5 bar.